**江苏信息职业技术学院**

**谈话室设备项目询价通知书**

江苏信息职业技术学院招投标中心受学院委托，现就谈话室设备项目进行询价采购，欢迎具备符合相应要求的供应商参与报价。

**一、采购文件编号：**2019102401

**二、采购项目名称：谈话室设备采购项目**

**三、最高限价:3.5万元**

**四、采购内容：**

**见附件5**

**五、商务及合同条款要求：**

1.供应商提供的货物质量必须达到国家标准；

2.报价应包含运输、保险、安装、铺设、税费等所有费用；

3.交货及安装时间：中标通知后7天内；

4.交货地点：无锡市钱藕路1号江苏信息职业技术学院指定地点；

5.项目验收：采购人组织验收，在项目验收单上签字确认；

6.付款方式：收到验收合格10天内付款；

7.质保期：国家标准；

8.其他： 无；

**六、供应商资格要求：**

参加本次招标活动的投标人除应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件外，还必须具备以下条件：

 1.未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.具备采购人根据采购项目的特殊要求规定的以下特定条件：

不接受联合体报价

**七、报价要求：**

1.报价文件要求：书面报价(附件1)，必须有法人或授权代表签字，加盖公章。附营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。授权代表还需提供法人授权委托书原件、授权代表的身份证原件复印件(附件2、附件3)。报价书装订、密封后按要求的时间、地点递交，需要提供样件必须提供,否则投标无效；

2.报价文件截止时间：2019年11月6日上午9：30分；

3.报价文件递交地点：无锡惠山区钱藕路1号，江苏信息职业技术学院行政楼102室；

**八、评标原则及程序**

1．整个询价采购过程坚持公开、公正、公平原则，严格按有关程序进行；

2．学校组成询价采购小组对投标人资质、提供的样品进行初步评审。通过初步评审的,方可进入详细评审。详细评审采用**最低价评分法评标**

评委根据投标人服务承诺的完整性、合理性、可行性、供货计划的保障措施是否完善等进行评价。

**九、报价评审时间和地点：**

1.评审时间：2019年11月 6日09:30分；

2.评审地点：江苏信息职业技术学院行政楼102会议室。

**十、联系方式：**

联 系 人：王老师

联系电话：051083298386

联系电话：联系地址：无锡市钱藕路1号

江苏信息职业技术学院

 招投标中心

 2019年10月31日

附件1：

**江苏信息职业技术采购项目询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 技术参数和要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额合计 | **大写人民币**  |  |  |

投标人名称：（章） 法人或授权代表（签名）：联系方式：日期：

附件3

**法定代表人资格证明**

单位名称：

地址：

姓名：         性别：     职务：

身份证号码：          ，系  （投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加   (项目名称)、项目编号：招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

 投标人名称：        （公章）

  日期：     年  月  日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件4

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称）的（被授权人的姓名、职务），身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加（项目名称）、项目编号：          的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称：（公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处

附件5:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备名称** | **参考型号** | **设备要求（配置）** | **建议品牌** | **数量** | **计量单位** |
| 1 | 全景摄像机 | DS-2CD7147FWD-IZ(2.8-12mm)(国内标配) | １.400万星光级1/1.8” CMOS深眸半球型网络摄像机 | 海康威视、科达、宇视 | 1 | 台 |
| 支持五种智能资源切换：人脸抓拍、混合目标检测、智慧城管、道路监控、周界　 |
| ２.人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 |
| ３.混合目标检测：支持人脸+人体抓拍，对目标进行跟踪、评分，输出最优抓拍图。 |
| 4.周界：支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测最低照度彩色:0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| 5.镜头（2.8-12mm）@F1.2，水平视场角：102.0°~38.0°； |
| 6.两轴调节Tilt: 0-75°, Rotation: 0-355° |
| 7.视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG |
| 8.最大图像尺寸：2560 x 1440 |
| 9.存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(256G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
| 10.宽动态：120dB |
| 11.音频接口：1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口，1个内置麦克风（可关闭） |
| 12.通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 |
| 13.报警输入：1路 |
| 14.报警输出：1路(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) |
| 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 电源供应DC：12V±20%；AC24V：24V±20%；PoE：802.3af, class 3 |
| 15.电源接口类型：两线式电源接口 |
| 功耗DC： 12 V, 0.57 A, Max：6.8W；AC24V：10.5W；PoE： (802.3af, 36V-57V), 0.25 A to 0.16 A，Max：10.5W |
| 16.补光距离：10~30米 |
| 17.红外波长：850nm |
| 2 | 特写摄像机 | DS-SCH53020E-DS/B | 1.200万高清miniPT，支持高清网络、HD-SDI信号同时输出，高清网络视频输出：1920×1080@30fps；HD-SDI视频输出：1080P@25fps/30fps | 海康威视、科达、宇视 | 2 | 台 |
| 2.支持接入温湿度显示屏，并以OSD形式叠加温度、湿度信息，温湿度位置可移105°超广角，4倍光学变倍，16倍数字变倍 |
| 3.支持采用H.265、H.264视频编码标准，音频编码支持AAC， 48kHz音频采样率 |
| ４、支持超低照度0.05Lux/F2.0(彩色),0.005Lux/F2.0(黑白) |
| ５、支持人员数量检测：实时检测人员数量，并上报平台，若人员低于2人，则产生报警 |
| 6.支持人员静止检测：实时检测人员是否长时间静止不动，持续时间1-3600S可设置，并上报平台，预防人员瞌睡、自杀等异常行为 |
| 7.支持打架斗殴检测：实时检测是否有打架斗殴，并上报平台，若是则产生报警 |
| 8.支持人员起身检测：在特定时间段内，实时检测人员是否异常起身，并上报平台，若是则产生报警 |
| 9.支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测 |
| 3 | SD存储卡 | HS-SD-L10(标配)/64G | 存储容量64GB，SD卡，TLC晶元；Class10（读90MB/s，写20MB/s）;尺寸1.26”x 0.94”x 0.08”; 工作温度：0 ℃～70 ℃存储温度：-25 ℃～85 ℃ | 闪迪、金士顿或摄像机同品牌 | 3 | 张 |
| 4 | 司法拾音器 | IS-SYQ100-A/K | 拾音面积：10-50平方米 音频清晰，能保证现场声音准确记录。工作温度：-25-70℃ 电源：DC 12V/50mA | 海康威视、科达、宇视 | 2 | 个 |
| 5 | 硬盘录像机 | DS-7708N-I4 | 1.5U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/8路/128M接入/256M转发/4盘位/支持关键视频添加标签和加锁保护/具备断网续传功能//具有不少于2个千兆以太网口 | 海康威视、科达、宇视 | 1 | 台 |
| 6 | 主机硬盘 | WD20PURX | 监控用存储硬盘，容量：3TB/SATA 6Gb/s接口/64M缓存 | 希捷、西部数据、东芝 | 2 | 块 |
| 7 | 21寸显示器 | AOC I2279VWHE | 21吋全高清液晶显示器、提供D-Sub（VGA），HDMI接口 | AOC、联想、惠普 | 1 | 台 |
| 8 | 笔录电脑 | 联想扬天V330-14 | 14吋/i5 8250U/8G/256GSSD+1T/2G独显/漫步者W855BT | 联想、惠普、戴尔 | 1 | 台 |
| 9 | 交换机 | [华三（H3C） S8G](https://ccc-x.jd.com/dsp/nc?ext=aHR0cHM6Ly9pdGVtLmpkLmNvbS8zMjY0NTQxMTQ3OC5odG1s&log=oxB5m2cYwS_RHAbKnIR7w-Pl3pBTjujiP3PXQW00t5-jzRs-7oW8WaE4VWIXNGg4I3kiOLHPBivUiQ7B7SiKgD6IZr0w5FIgTqZuc54rqJzTBZVDIgLFm_NqVdVvUhf-HwF30j6RuuSCwm5eKdabHTY1RHBhbhJwF46eHfhWQPxJ8QffP3b_jvqmdBE3nifJRYpvhPd7_JcMFrnHETWItlcPUVL2oMaBTrYo7gv2xdzFPF2VjW6FDgsYCMfvazTy_4IRyFuTc5Dr7L0qHV3A2CAcm9U7_rJXyTPQFapTG5fpIwGbyBq4MzM7eUAjLL9vrm6LXrLGAgiyI2MNN_6vM68I5iMaKk-C2YvI0W0AGWFpSuaFRF4_M840kenlbXQqvTfYZqbqN4K3rODRVEMn4UWjpq2H20vYyRgwTXaUJ15rQH42Q-we1sS5tWRmICmJalG_uXYCNYDn7P7qS_rE_Y5uARzRhQI7zd4rZgCiJPuAyy9z0uTv0-SXgaVTLwxZ9Yd9mRBsVb-7iYDDfgBfik5hA2ZioLViCldCDJTB11jdqu9HkKSkDaxCthHO-jA8yTSXzrGc1GdG7nY5M041VidubIE8wFsDQxaMCw8PYpk&v=404) | 8个10/100/1000Base-T电口，支持100m传输距离 | 华为、华三、锐捷 | 1 | 台 |
| 10 | 打印机 | 惠普（HP）M227fdw | 黑白激光A4数码打印复印扫描一体机（含送稿器），正反面打印复印） | 佳能、惠普、兄弟 | 1 | 台 |
| 11 | 移动硬盘 | 4T | 　 | 　 | 2 | 个 |