**院办档案密集架**

**询价采购项目通知书**

江苏信息职业技术学院招投标中心受学院委托，现就档案密集架项目进行询价采购，欢迎具备符合相应要求的供应商参与报价。

**一、采购文件编号：**2018071701

**二、采购项目名称：**院办档案密集架

**三、最高限价：2.6万元**

**四、采购内容及需要：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 规格 | 参考图片 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 档案密集架 | 见具体要求 | d:\Documents\Tencent Files\1051967193\Image\C2C\97588MKJ8N[E0IME%S$D%H8.jpg | 15 | 节 |  |
| 2 | 财务档案密集架 | 见具体要求 | d:\Documents\Tencent Files\1051967193\Image\C2C\97588MKJ8N[E0IME%S$D%H8.jpg | 5 | 节 |  |

**具体要求：**

**1、**路轨保护板要牢固可靠，使之在承重2000kg时不变形。搁板均衡载重可达100kg以上。

2、采用钢制摇柄式摇把，其结构为棘轮自动挂、脱档，停用后摇把可自选停于垂直位置。

3、传动系统为双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动方式。自由挂挡脱落装置；链轮为机械精加工而成，链条采用摩托车专用链条；滚轮采用灰铸铁制造；中轴和短轴采用φ20mm45#冷拉实心圆钢；底盘轴承安装采用204双排向心球高级轴承，具有可靠的中心直线度，使架体滑动时平衡、轻灵；即可单列移动也可多列同时移动。

4、每列均装有刹车制动装置，在查阅资料和存放文件时能确保人身安全；每一组合团体均有总锁装置，做到每个组合团体都可锁定，具有很强的防盗能力和更高的保密程度。

5、每列的接触面均有缓冲及密封装置。基部有防尘板，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，具有良好的防尘、防鼠、防火等功能。

6、所有工部件的表面处理必须是热固性粉末喷涂，200℃高温固化为成品。喷塑厚度0.2～0.25mm,冲击强度≥4N/m,附着力一级。

7、凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕调试不大于1mm,焊点间距应控制在100mm以内。焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿现象。

8、冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。

9、折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平等度应控制在≤1.5mm内。

10、涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，喷涂无死角，不得有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。

11、单面搁板每层均匀载重正压力100kg，经24小时后最大挠度为2mm。卸载后没有裂纹和变形。参与变形量小于0.2mm。

12、每标准节在线负载保持24小时以后的情况下，架体、立柱没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。

 13、在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。单列密集架运行，手柄摇力5.5N，多于标准架时每增加一个副架手柄摇力增加4N。密集架在满负荷后能够正常运行。

1. 载重稳定性要强。在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次以后，取消外力，架体所产生的倾斜不得大于总高的百分之一。支架、立柱不得有明显变形。
2. 各零件均采用模具化生产,产品各零件、组合件之间具有高度互换性。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。
3. 对于设置防尘门的手动密集架，每标准节的高层门开起90度时，架体没有任何倾斜。

4、安装要求

 1、密集架整体外观要求：架体安装调试后，要求达到横平竖直，架体摇动轻便无阻力和响声，架体干净整洁。

2、各部安装应牢固可靠，无松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外形尺寸（长、宽、高）的极限偏差为不大于正负2mm。架体平行度：±1-2mm/列。架体垂直度：±1-2mm/列。架体纵向同步度：±1-2mm/列。其他性能指标均符合直列式密集架行业标准DA/T7-92和手动密集架技术条件GB/T13667.3-2003。

3、标准架组装后，侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm.

4、门缝间隙在工装保障的前提下，均匀一致在1～2mm之间。

5、导轨安装后，单根导轴的直线度为大于1.0mm/m,5m中不大于1.5.0mm.两根导轴水平高度偏差不大于1.0mm/m,全长不大于1.5.0mm。两根导轨宽度之间的平行度偏差不大于1.0mm/m,全长不大于2mm,导轨对接处高低差不大于0.3mm。

**五、商务及合同条款要求：**

1.供应商提供的货物质量必须达到国家标准；

2.报价应包含运输、保险、安装、铺设、税费等所有费用；

3.交货及安装时间：中标通知后7天内；

4.交货地点：无锡市钱藕路1号江苏信息职业技术学院指定地点；

5.项目验收：采购人组织验收，在项目验收单上签字确认；

6.付款方式：验收合格一次性付清全款；

7.质保期：国家标准；

8.其他： 无；

**六、供应商资格要求：**

参加本次招标活动的投标人除应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件外，还必须具备以下条件：

 1.未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.具备采购人根据采购项目的特殊要求规定的以下特定条件：

（1）不接受联合体报价

**七、报价要求：**

1.报价文件要求：书面报价(附件1)，必须有法人或授权代表签字，加盖公章。附营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。授权代表还需提供法人授权委托书原件、授权代表的身份证原件复印件(附件2、附件3)。报价书装订、密封后按要求的时间、地点递交，需要提供样件必须提供,否则投标无效；

2.报价文件截止时间：2018年7月23日上午9：30分；

3.报价文件递交地点：无锡惠山区钱藕路1号，江苏信息职业技术学院行政楼102室；

**八、评标原则及程序**

1．整个询价采购过程坚持公开、公正、公平原则，严格按有关程序进行；

2．学校组成询价采购小组对投标人资质、提供的样品进行初步评审。通过初步评审的,方可进入详细评审。详细评审采用经综合评分法评标。

 (1) 组合方案 90分

评委根据投标组合方案的价格、样品优劣等进行评价。

 (2) 服务承诺 10分

评委根据投标人服务承诺的完整性、合理性、可行性、供货计划的保障措施是否完善等进行评价。

**九、报价评审时间和地点：**

1.评审时间：2018年8月17日09:30分；

2.评审地点：江苏信息职业技术学院行政楼102会议室。

**十、联系方式：**

联 系 人：王老师

联系电话：051083298386

联系电话：联系地址：无锡市钱藕路1号

江苏信息职业技术学院

 招投标中心

 2018年8月09日

**附件1：**

报价一览表

投标人名称（盖章） 单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总价 |
| **1** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 合计 |  |
| 总投标大写： 小写： |
| **服****务****承****诺** | 1. 质量 2. 供货期3. "三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
2. （以上是主要承诺，供投标供应商参考，各投标供应商可根据自身情况作出其他承诺）
 |
|  |

投标人名称：（章） 法人或授权代表（签名）：

联系方式： 日期：

附件2：

**江苏信息职业技术 采购项目询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 技术参数和要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额合计 | **大写人民币**  |   |  |

投标人名称：（章） 法人或授权代表（签名）： 联系方式： 日期：

附件3

**法定代表人资格证明**

单位名称：

地址：

姓名：         性别：     职务：

身份证号码：          ，系  （投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加   (项目名称) 、项目编号： 招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

 投标人名称：        （公章）

   日期：     年  月  日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件4

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加（项目名称） 、项目编号：          的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称： （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处